
Webrtc SDK 1.0使用文档


**初始化接口**

1. 在html文件中设置播放音频的标签，并设置标签的id值




1. 在sdk文件夹下的config.json文件中填入如下参数

|  |  |
| --- | --- |
| default\_https\_webrtc\_server\_url | 填入domain地址，只支持域名不支持IP地址 |
| default\_https\_webrtc\_server\_port | wss地址的端口 |
| remote\_ele\_id | 在html文件中创建一个audio标签用于播放对方音频，将该标签的id值传入该参数 |
| local\_ele\_id | 在html文件中创建一个audio标签用于播放本地音频，并设置muted属性为muted，将该标签的id值传入该参数 |




1. 在js代码中，设置callback的值

|  |  |
| --- | --- |
| callback | 填入相应的回调函数 |




1. 调用初始化接口



**登录**

1. 调用登录接口，填入相关参数

|  |  |
| --- | --- |
| userName | 用户名 |
| password | 密码 |
| displayName | 用户昵称 |




1. 设置登录回调（在init函数里注册并实现）

|  |  |
| --- | --- |
| message | SIP信令,以下所有message皆为SIP信令 |
| ret | 0: 成功  1: 登录超时  2：密码错误  3: 账号或密码为空  99：其他 |




**登出**

1. 调用登出接口



1. 设置登出回调（在init函数里注册并实现）


|  |  |
| --- | --- |
| message | SIP信令 |
| ret | 0: 成功  1: 失败 |



**拨打电话**


1. 调用呼叫接口，参数填入被叫号码

|  |  |
| --- | --- |
| called | 被叫号码，支持 01088888888。(呼叫被叫时，需要在号码前加前缀77，比如呼叫的号码是18807559988，则 called 为7718807559988，固话01081234567，则called为7701081234567) |



**接听/拒接/挂断电话**

调用相应接口



**回调函数**

1. 通话状态回调：

|  |  |
| --- | --- |
| message | SIP信令 |
| ret | 1：拨号中  2：被叫接听  3：被叫拒接  4：通话挂断  5：主叫取消  6：通话结束  7：异常操作  99：未知 |

1. 来电回调：

|  |  |
| --- | --- |
| caller | 主叫号码 |
| callID | callID |
| message | SIP信令 |

1. 释放通话回调：

|  |  |
| --- | --- |
| message | SIP信令 |
| cause | 挂断原因 |

1. 异常事件回调：

|  |  |
| --- | --- |
| message | SIP信令 |
| cause | 异常原因 |

